ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
от_____________2026 № _____________

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 10.12.2015 № 03/2015-57 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городского округа «Сыктывкар»                              

Руководствуясь статьями 8, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 26 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 01.10.2014 №10/3724 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 10.12.2015 № 03/2015-57 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городского округа  «Сыктывкар» следующие изменения:
в приложении к решению:
Пункт 1.1 «Расчётные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области транспорта» раздела I «Основная часть» дополнить текстом согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МО ГО «Сыктывкар» –                                                                      

руководитель администрации                                                       М.Ю. Мартышин
Председатель Совета 

МО ГО «Сыктывкар                                                                              С.А. Кулаков     

Приложение 
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»
от _______________ №_______________
«


Предельные значения расчетных показателей 

в области электромобилей, гибридных автомобилей, оборудованных

зарядными станциями

	Показатель
	Машино-места для парковки электромобилей, гибридных автомобилей, оборудованных зарядными станциями

	
	всего машино-мест
	в том числе оборудованных

	
	
	быстрыми зарядными станциями 

<1>
	медленными зарядными станциями 

<2>

	Машино-места для жилой застройки
	5% от необходимого количества мест хранения личного автотранспорта в жилой застройке (но не менее одного машино-места)
	10%
	90%

	Машино-места для нежилой застройки (в том числе объектов коммунального, общественно делового, социального и иного назначения)
	5% от необходимого количества машино-мест на автостоянках, гостевых стоянках автомобилей (но не менее одного машино-места)
	40%
	60%

	Машино-места возле банков, торговых центров, таксопарков
	5% от необходимого количества машино-мест на автостоянках, гостевых стоянках автомобилей (но не менее одного машино-места)
	100%
	-


--------------------------------

 <1> - стационарная автомобильная зарядная станция публичного доступа, обеспечивающая возможность быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта постоянным током мощностью от 44 кВт.

<2> - стационарная автомобильная зарядная станция переменного тока публичного доступа общей мощностью от 7 кВт до 44 кВт.

При проектировании парковочных мест для электромобилей, гибридных автомобилей, оборудованных зарядными станциями, следует руководствоваться СП 113.13330.2023 «СНиП 2102-99* Стоянки автомобилей», СП 396.1325800.2018 «Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования», приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 29.04.2022 № 1776 «Об утверждении технических характеристик оборудования стационарной автомобильной зарядной станции публичного доступа, обеспечивающей возможность быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта», а также иными нормативными правовыми актами и нормативно техническими документами, указанными в приложении № 2 к методическим рекомендациям по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации, утвержденным распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 25.05.2022 № АК-131-р.

Предельные значения расчетных показателей в области электромобилей, гибридных автомобилей, оборудованных зарядными станциями, не распространяются на территории сельских населенных пунктов и малых городских населенных пунктов.

Велосипедный транспорт и СИМ

На территориях поселений, муниципальных районов, муниципальных и городских округов следует предусматривать создание инфраструктуры велосипедного транспорта и СИМ.

При проектировании сети улиц и дорог в населенном пункте следует создавать условия для безопасного велосипедного и пешеходного движения, а также для движения лиц, использующих для передвижения СИМ.

На территориях жилых, общественно-деловых, производственных и рекреационных зон следует обеспечивать возможность велосипедного движения, а также движения лиц, использующих для передвижения СИМ.

При проектировании инфраструктуры для велосипедного движения и СИМ следует руководствоваться СП 396.1325800.2018 «Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования», СП 113.13330.2023 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей», иными нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами.

Предельные значения 

расчетных показателей в области велосипедного транспорта и СИМ

	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	Места для стоянки (парковки) велосипедов и СИМ для жилой застройки
	% от необходимого количества мест хранения личного автотранспорта в жилой застройке
	10 (но не менее двух мест)
	Пешеходная доступность, м
	Устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2016

	Места для стоянки (парковки) велосипедов для нежилой застройки
	В соответствии с таблицей 2.4 Методических рекомендаций по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требований к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации, согласованных Министерством транспорта Российской Федерации 24.07. 2018, в зависимости от типа нежилого объекта
	м, от входа в организации
	По заданию на проектирование (но не более 30 метров)

	Места для стоянки (парковки) СИМ для нежилой застройки
	По расчету в соответствии с приложением Т к СП 396.1325800.2018
	м, от входа в организации
	По заданию на проектирование


При проектировании, строительстве (реконструкции) многоквартирных жилых домов рекомендуется размещение велосипедов и СИМ на месте постоянного хранения в подвальных помещениях, специально отведенных помещениях в подъездах домов, велосипедных гаражах.
».

Проект внесен: 

Глава МО ГО «Сыктывкар» –                                                                      

руководитель администрации                                                       М.Ю. Мартышин
Согласовано:

Первый заместитель 

руководителя администрации

МО ГО «Сыктывкар»                                                                             А.Г. Гонтарь

Заместитель

руководителя администрации 

МО ГО «Сыктывкар»                                                                       К.Н. Ващенкова
Начальник правового управления                                                                                            администрации МО ГО «Сыктывкар»                                              Н.В. Куделина 

Проект подготовлен:

Начальник  управления 

архитектуры, городского строительства 

и землепользования администрации

МО ГО «Сыктывкар»                                                                       Е.В. Мартынова


